|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 |
| **Corde jaune**  |
| 1 |  | **Nœud simple** Nœud de bout ou d’arrêt  |  |
| 2 |  | **Nœud en huit** Nœud de bout ou d’arrêt (non sécuritaire)  |  |
| 3 |  | **Nœud en huit double** Nœud d’amarrage  |  |
| 4 |  | **Nœud de lacet** Nœud d’amarrage  |  |
| 5 |  | **Nœud coulant** Nœud d’amarrage ajustable  |  |
| 6 |  | **Nœud plat** Pour joindre 2 cordes du même diamètre (utilisé en premiers soins pour attacher une écharpe)  |  |
| 6 |  | **Nœud de mousqueton** Pour ranger la corde à sa ceinture  |  |
|  |
| **Corde orange** |
| 1 |  | **Nœud de pêcheur** Le meilleur nœud de jonction des marins (pour cordes de même diamètre)  |  |
| 2 |  | **Nœud d'alouette** Nœud d’attache rapide qui nécessite de la tension  |  |
| 3 |  | **Nœud de prussik** Nœud d’alpinisme (autobloquant sous tension)  |  |
| 4 |  | **Nœud capuçin** Nœud de bout ou d’arrêt ou pour alourdir une corde  |  |
| 5 |  | **Nœud de bois** Nœud ajustable (pour amasser des branches) non sécuritaire  |  |
| 6 |  | **Nœud de surliure** Nœud servant à sécuriser 2 morceaux de bois ou perches ensemble; sert aussi à empêcher le bout des grosses cordes de s’effilocher  |  |
|  |
| **Corde verte** |
| 1 |  | **Nœud de tisserand simple** Nœud de jonction pour 2 cordes de différents diamètres  |  |
| 2 |  | **Nœud de tisserand double** Nœud plus sécuritaire que le tisserand simple  |  |
| 3 |  | **Nœud de cabestan, 1ère méthode** Nœud d’amarrage utilisé pour partir un brellage sur une perche  |  |
| 4 |  | **Nœud de cabestan, 2e méthode** Nœud d’amarrage utilisé pour partir un brellage sur un arbre  |  |
| 5 |  | **Nœud de menotte** Nœud pour faire des menottes ou sert à créer un mat de fortun  |  |
| 6 |  | **Nœud jambre de chien** Nœud servant à raccourcir une corde sans l’affaiblir ou pour utiliser une corde endommagée sans la couper  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 |
| **Corde bleue**  |
| 1 |  | **Nœud d'écheveau** Nœud servant à ranger une cord  |  |
| 2 |  | **Nœud de chaise simple, 1ère méthode** Boucle qui ne glisse pas, peut servir de chaise pour hisser quelqu’un  |  |
| 3 |  | **Nœud de chaise simple, à une main** Même nœud mais attaché autour de soi-même  |  |
| 4 |  | **Nœud de chaise espagnol** Nœud pouvant servir à hisser une personne consciente ou inconsciente, une charge, ou prendre une charge sur son dos  |  |
| 5 |  | **Nœud papillon** Boucle qui ne glisse pas; utilisée comme poulie  |  |
| 6 |  | **Nœud oeil de pêcheur** Boucle ajustable qui ne se serre pas; facile à faire et défaire  |  |
|  |
| **Corde brune** |
| 1 |  | **Nœud de carrick** Nœud de jonction pour relier 2 cordes de même diamètre mais de nature différente  |  |
| 2 |  | **Nœud carré** Nœud décoratif; pour attacher le foulard scout ou les rameaux de Pâques  |  |
| 3 |  | **Nœud de tendeur** Nœud pour mettre de la tension sur une corde (comme pour les tentes); ajustable  |  |
| 4 |  | **Demi nœud double** Nœud d’amarrage rapide et solide  |  |
| 5 |  | **Nœud marin** Nœud d’amarrage rapide et solide  |  |
| 6 |  | **Nœud d'ancre** Nœud d’amarrage pour relier une corde à l’anneau d’une ancre  |  |
|  |
| **Corde noire** |
| 1 |  | **Nœud de cowboy** Nœud d’amarrage qui se défait d’une main; utilisé autrefois pour attacher un cheval à une clôture ou une barre  |  |
| 2 |  | **Brellage en chaîne** Nœud décoratif et utile (sac à patates, emballage, rôti de bœuf)  |  |
| 3 |  | **Nœud de Gilwell** Nœud décoratif; peut servir de nœud de foulard scout  |  |

Source : http://scoutsdehull.n3.net/aut/techniques/noeuds/