|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **Corde jaune** | | | |
| 1 |  | **Nœud simple**  Nœud de bout ou d’arrêt |  |
| 2 |  | **Nœud en huit**  Nœud de bout ou d’arrêt (non sécuritaire) |  |
| 3 |  | **Nœud en huit double**  Nœud d’amarrage |  |
| 4 |  | **Nœud de lacet**  Nœud d’amarrage |  |
| 5 |  | **Nœud coulant**  Nœud d’amarrage ajustable |  |
| 6 |  | **Nœud plat**  Pour joindre 2 cordes du même diamètre (utilisé en premiers soins pour attacher une écharpe) |  |
| 6 |  | **Nœud de mousqueton**  Pour ranger la corde à sa ceinture |  |
|  | | | |
| **Corde orange** | | | |
| 1 |  | **Nœud de pêcheur**  Le meilleur nœud de jonction des marins (pour cordes de même diamètre) |  |
| 2 |  | **Nœud d'alouette**  Nœud d’attache rapide qui nécessite de la tension |  |
| 3 |  | **Nœud de prussik**  Nœud d’alpinisme (autobloquant sous tension) |  |
| 4 |  | **Nœud capuçin**  Nœud de bout ou d’arrêt ou pour alourdir une corde |  |
| 5 |  | **Nœud de bois**  Nœud ajustable (pour amasser des branches) non sécuritaire |  |
| 6 |  | **Nœud de surliure**  Nœud servant à sécuriser 2 morceaux de bois ou perches ensemble; sert aussi à empêcher le bout des grosses cordes de s’effilocher |  |
|  | | | |
| **Corde verte** | | | |
| 1 |  | **Nœud de tisserand simple**  Nœud de jonction pour 2 cordes de différents diamètres |  |
| 2 |  | **Nœud de tisserand double**  Nœud plus sécuritaire que le tisserand simple |  |
| 3 |  | **Nœud de cabestan, 1ère méthode**  Nœud d’amarrage utilisé pour partir un brellage sur une perche |  |
| 4 |  | **Nœud de cabestan, 2e méthode**  Nœud d’amarrage utilisé pour partir un brellage sur un arbre |  |
| 5 |  | **Nœud de menotte**  Nœud pour faire des menottes ou sert à créer un mat de fortun |  |
| 6 |  | **Nœud jambre de chien**  Nœud servant à raccourcir une corde sans l’affaiblir ou pour utiliser une corde endommagée sans la couper |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **Corde bleue** | | | |
| 1 |  | **Nœud d'écheveau**  Nœud servant à ranger une cord |  |
| 2 |  | **Nœud de chaise simple, 1ère méthode**  Boucle qui ne glisse pas, peut servir de chaise pour hisser quelqu’un |  |
| 3 |  | **Nœud de chaise simple, à une main**  Même nœud mais attaché autour de soi-même |  |
| 4 |  | **Nœud de chaise espagnol**  Nœud pouvant servir à hisser une personne consciente ou inconsciente, une charge, ou prendre une charge sur son dos |  |
| 5 |  | **Nœud papillon**  Boucle qui ne glisse pas; utilisée comme poulie |  |
| 6 |  | **Nœud oeil de pêcheur**  Boucle ajustable qui ne se serre pas; facile à faire et défaire |  |
|  | | | |
| **Corde brune** | | | |
| 1 |  | **Nœud de carrick**  Nœud de jonction pour relier 2 cordes de même diamètre mais de nature différente |  |
| 2 |  | **Nœud carré**  Nœud décoratif; pour attacher le foulard scout ou les rameaux de Pâques |  |
| 3 |  | **Nœud de tendeur**  Nœud pour mettre de la tension sur une corde (comme pour les tentes); ajustable |  |
| 4 |  | **Demi nœud double**  Nœud d’amarrage rapide et solide |  |
| 5 |  | **Nœud marin**  Nœud d’amarrage rapide et solide |  |
| 6 |  | **Nœud d'ancre**  Nœud d’amarrage pour relier une corde à l’anneau d’une ancre |  |
|  | | | |
| **Corde noire** | | | |
| 1 |  | **Nœud de cowboy**  Nœud d’amarrage qui se défait d’une main; utilisé autrefois pour attacher un cheval à une clôture ou une barre |  |
| 2 |  | **Brellage en chaîne**  Nœud décoratif et utile (sac à patates, emballage, rôti de bœuf) |  |
| 3 |  | **Nœud de Gilwell**  Nœud décoratif; peut servir de nœud de foulard scout |  |

Source : http://scoutsdehull.n3.net/aut/techniques/noeuds/